Toinen FUUGin osastolla näkynyt uutuus oli NeXTcube varustettuna NeXTdimension-värigrafiikalla. NeXT edustaa työasemissa uudenlaista käyttäjäläheistä näkökulmaa. Perinteinen Unix on piilotettu NeXTStep-käyttöliittymän avulla loppukäyttäjältä ja erilaisten helppokäyttöisten sovellusten avulla laitteen konfigurointiin ei enää tarvita Unix-gurun kykyjä. Helppokäyttöisyyden lisäksi peruskokoonpanoon kuuluu joukko perussovellusohjelmia.

Tärkeä tietoliikenne

Helsingin Puhelinyhdistys toimitti messuosastollemme uutta puhelin- teknologiaa edustavan ISDN-liittymän. Basic Rate ISDN-liittymä on ns. 2B+D liittymä, jossa on kaksi 64 kbit/s B-kanavaa sekä yksi 16 kbit/s D-kanava merkinantoa varten. 15 minuuttia kestänyt asennus osoitti oikean suunnan, jonne tietoliikenteessä ollaan menossa - “plug-in and play”. ISDNliittymään kytkimme ISDN-puhelimen lisäksi yhden X.21-liitynnällä varustetun synkronisen päätesovittimen sekä yhden tavallisella V.24-liitynnällä varustetun asynkronisen päätesovittimen.

Perinteistä modeemiteknologiaa edustivat Telebit TB2500 ja US Robotics Dual Standard-modeemit, jotka oli kytketty puhelinverkkoon tavallisella puhelinliittymällä ja ISDN-pääteso-vittimessa olevalla analogiasovittimella. Telebit TB2500 on CCITT V.32 ja Telebit PEP protokollia tukeva modeemi. USR DS tukee CCITT V.32/32bis ja HST protokollia.

Lisäksi osastolla oli esitteillä Telebit NetBlazer, joka on yhdistetty päätepalvelija ja reititin. Päätepalvelija ominaisuuksien lisäksi laitteessa on TCP/IP-protokolla tuettuna. SLIP ja PPP protokollaa käyttäen NetBlazerin avulla on mahdollista tukea mm. IP-yhteyksiä modeemien välityksellä. FUUGin oma dialup IP palvelu perustuu juuri NetBlazerin ominaisuuksiin.

Yhteydet maailmalle

Alunperin tarkoituksena oli saada osastolle yhteys Internetverkkoon käyttäen paikallisten puhelinyhdistysten Lanlinkverkkoa. Kiireellisestä aikataulusta johtuen Lanlink-yhteys “jäi” kuitenkin HPY:n osastolle, n. 50 metrin päähän FUUG:in omasta osastosta. Lanlink kuten Telen tarjoama Datanet-pal-velu edustavat Internet-teknologian kaupallistumista. Lanlink ja Datanet tarjoavat palveluina mm. lähiverkkojen yhdistämistä ja kansainvälisiä yhteyksiä mm. Infonet- ja Internetverkkoon.

Synkronisen 64 kbit/s ISDN-yhteyden avulla messuosastolta oli 64 kbit/s TCP/IP yhteys Digiware Oy:n paikallisverkkoon Käpylään. i386- mikroon oli laitettu Telen kehittämä synkroninen sarjaliikennekortti ja Digiwaren Xnet ohjelmiston avulla synkronista ISDN-päätesovitinta pystyttiin käyttämään valintaisiin nopeisiin IP-yhteyksiin. Ratkaisu tarjoaa nopeudeltaan kiinteiden linjojen tasoa olevat yhteydet käyttäen ISDNtai Diginet-verkkoa.

Modeemien avulla voitiin lisäksi ottaa perinteisiä pääteyhteyksiä mm. FUUG:in backbone-koneeseen Otaniemeen. Pääteyhteyksien lisäksi mahdollisia yhteysmuotoja olisivat olleet myös UUCP-protokolla sekä TCP/IP yhteys käyttäen SLIP tai PPP protokollaa.

Oheisessa kuvassa on kuvattu FUUGin paikallisverkon rakenne messuilla sekä tietoliikenneyhteydet.

ISDN

DIGIW ARE 64 kbit/s

TCP/IP

digiw

.fiISDN

XNET

S4000

NeXT

INDIGO

HPSUN i486

SYSVR4

TB2500

USR DS

720IPCSGIMessukeskus

YLEINEN

PUHELIN-

VERKKO

19.2 kbit/s

INTERNET

OTANIEMI

fuug.fi