= Restricted Use

SWITCHlan

CISCO configuration

<ch-zone-contact@verw.switch.ch>

November 8, 1990 � SWITCH tl/TB

EL1 EL2 EL3

EZ1 EZ2 EZ3 EZ4

PS1 BA1 SG1

ZH1

FR1

BE1

GE1

NE1

LS1

FWE ABB SMA

MON

CE1

EG1

BU1

X25

EPF Lausanne

Univ.

Zurich

PSI

Villigen

Univ.

Basle

Univ.

St. Gallen

Univ.

Neuch�tel

Univ.

Geneva

CERN

Geneva

ETH Zurich

ABB

Baden

F+W

Lucerne

Gov.

Berne

Univ.

Fribourg

Montpellier

(FR)

Univ.

Berne

Univ.

Lausanne

SMA

Zurich

to Princeton (USA)

via INRIA (FR)

Freiburg

BelWue

(DE)

2M

128k

128k

128k

128k

2M

Line Speeds

10 M

10 M

128k

128k

64k

64k

128k

256k

64k

64k

128k

2M

64k

128k

64k

64k

Area 47

Area 48 Area 20 Area 53

Area 56

Area 56

Area 52

Area 49

Area 50

Area 51

Area 55

2 41 605 101

259 257 256 254 255

2

2

13

2 1 3 2

& DECnet

Area 56

369

Area 54

1