Siirtyminen ATM tekniikkaan FUNETin runkoverkossa

Jyrki.Soini@funet.fi FUNETin tekninen päivä 9.1 1.1994

Miksi uuteen teknologiaan?

• uudet palvelut, kuten Mbone ja WWW vaativat tehokasta runkoverkkoa • verkon nopeuttaminen oleellisesti tarpeen • nykytekniikalla reitittimien korttien nopeudet rajoittavat • uuden tekniikan tulee tarjota riittävä kasvupolku suurempiin nopeuksiin

• eri tyyppiset liikenteet kulkemaan samaan verkkoon

• sama teknologia paikallisverkkoihin ja etäverkkoihin

• teleoperaattorit erittäin kiinnostuneita ATM:stä

• Suomi edelläkävijänä tietoliikenneverkoissa jatkossakin

ATM teknologia

• solut 53 oktettia, data 48 oktettia • kiinteä pituus - käsittely voidaan toteuttaa suoraan kovolla. • lyhyt solu - sopii myös aikakriittisen tiedon, kuten äänen siirtoon. • ATM-kytkimet välittävät solut otsikossa olevien VCI- ja VPI-kenttien avulla

• VPI ja VCI ovat merkityksellisiä ainoastaan paikallisesti • yhteydellinen virtuaalipiiri • solut eivät saa muuttaa järjestystään • solujen lisäksi määritelty Application Adaptation Layer (AAL) -tyyppejä • AAL1/2 tasaisen bittivirran palvelu, sopii esimerkiksi puhelinyhteyksille • AAL3/4 vaihtelevan bittivirran palvelu, sopii esimerkiksi videokuvan tai yhteydettömään verkkopalveluun välittämiseen • AAL5 kevyt yhteydellinen palvelu, joka sopii esimerkiksi TCP/IP:lle • ATM• verkkokortit hoitavat esimerkiksi TCP/ IP-pakettien paloittelun soluihin • standardoituja liityntänopeuksia on useita: 2, 43, 50, 100, 155 ja 622 Mbps

• kierretty parikaapeli tyyppi 5 (UTP Category 5), monimuotokuitu, yksimuotokuitu

Miltä FUNET tulee näyttämään?

• korkeakouluihin tarkoitus hankkia ATM/ethernet hub, jossa on vähintään kaksi ATM-porttia ja ainakin yksi ethernet-portti.

• nykyinen reititin yhdistetään ethernetiin

• yhteydet ATM LAN:ien ja ethernetien välillä muodostetaan käyttäen ATM:n LAN-emulation piirrettä

• linjat on tarkoitus nopeuttaa ainakin 10 Mbps nopeuteen korkeakoulupaikkakuntien välillä

• mahdollisesti ATM hub:in lisäksi hankitaan multimedia varustettu työasema liitettäväksi suoraan ATM-kytkimeen

Aikataulu

• kysely ATM tuotteiden valmistajille tarjolla olevista tuotteista on lähetetty ja vastauksia odotetaan marraskuun loppuun mennessä

• muutamia lupaavimpia laitteita testataan ensi vuoden helmikuuhun mennessä

• ensimmäiset yhteydet muutetaan ATM-poh-jaisiksi maaliskuun loppuun mennessä

• korkeakoulupaikkakunnat ATM yhteyksin kiinni ensi vuoden loppuun mennessä

Miten varautua A TM:n tuloon?

• uudet kaapeloinnit kannattaa tehdä varautuen ATM:n käyttöön, eli käyttäen joko valokuitua tai neljän kierretyn parin muodostamaa UTP5-kaapelia, jossa on RJ45-liittimet.

• miettiä löytyykö korkeakoulusta sovelluksia, jotka tulevat mahdolliseksi verkon nopeutuessa oleellisesti

• jos haluaa olla välttämättä pioneeri, joka on valmis hikoilemaan ja vuodattamaan kyyneliä uuden asian kehittämiseksi, voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi ensimmäisten joukkoon

• asian kiinnostaessa voi tutkia ATM Forum:in tarjoamaa WWW-palvelua:

http://www.atmforum.com/