TonyBates,ULCC.

CABLESPEC.FOR: SUNMCP(RS449)TOX.21TRUEDTE(ie.GPT/GECJPSE,CPSEKCC?) PlugType:X.2115-WAYD-TYPE

(SOCKET)[FEMALE] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. PlugType:RS44937WAYD-TYPE

(PLUG)[MALE] .1 .2 .3 .4 .5 Notes.

Alwaysusetwistedcablewithoverallfoilscreen(Belden9506orequivalent).

Thesignificantpairs(X.21)areasfollows:-

2&9,3&10,4&11,5&12and6&13.

Don’tforgetloops.

.10 .11

.12 .13

.14 .15

.16 .17

.18 .19

.20 .21

.22 .23

.24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31

.32 .33 .34 .35 .36

.6 .7 .8